**漯河市第四高级中学西校区大会议室、男女宿舍屋顶防水项目**

**工程量清单及报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（人民币：元） | 合计（人民币：元） |
| 大会议室屋顶 | 铺设负200C国标四型SBS防水卷材，长边搭接不少于10公分、短边搭接不少于15公分。 | M2 | 1218 |  |  |
| 男生宿舍屋顶 | 拆除原防水层，原屋顶垫层拆除。  铺设细石混凝土40MM厚，斜坡变流水畅通。 | M2 | 141 |  |  |
| 男女生宿舍屋顶 | 铺设负200C国标四型SBS防水卷材，四边上翻500MM。 | M2 | 2598 |  |  |
| **本工程项目控制价： 贰拾叁万捌仟元（238000元整）** | | | | 总报价: | |
| 注：质保5年，6%保证金5年。高空作业施工人员任何安全问题乙方负责，甲方不承担任何责任。报价包含人工、清淤、拆除、垃圾清运、税费、基层处理等各项施工费用。 | | | |

**报价单位： （公章） 联系人: 联系电话：**